|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Marke** | **Fahrzeug** | **Ab** | **bis** | **Fahrzeugmodell (LH) ; update 08/08/22** | **Fahrzeug-länge (mm)** | **Fahrzeug-höhe (mm)** | **Fahrzeug Radstand (mm)** | **DE Hecktür** | **DE Beschreibung** | **Abmessungen (mm)** |
| Citroën | Jumpy | 2016 | . | **L2 / M** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Citroën | Jumpy | 2016 | . | **L2 / M** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Citroën | Jumpy | 2016 | . | **L3 / XL** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Citroën | Jumpy | 2016 | . | **L3 / XL** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L2H2** | 5413 | 2524 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L1H1** | 4963 | 2254 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L3H2** | 5998 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L2H1** | 5413 | 2254 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L1H2** | 4963 | 2524 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L4H2** | 6363 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L2H2** | 5413 | 2524 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L1H1** | 4963 | 2254 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L3H2** | 5998 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L2H1** | 5413 | 2254 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L1H2** | 4963 | 2524 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Citroën | Jumper | 2006 | . | **L4H2** | 6363 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Fiat | Scudo | 2022 | . | **L2** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Fiat | Scudo | 2022 | . | **L2** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Fiat | Scudo | 2022 | . | **L3** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Fiat | Scudo | 2022 | . | **L3** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Fiat | Talento | 2016 | 2021 | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Fiat | Talento | 2016 | 2021 | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Fiat | Talento | 2016 | 2021 | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Fiat | Talento | 2016 | 2021 | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L2H2 / MH2** | 5413 | 2524 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L1H1 / CH1** | 4963 | 2254 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L3H2 / LH2** | 5998 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L2H1 / MH1** | 5413 | 2254 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L1H2 / CH2** | 4963 | 2524 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L4H2 / XLH2** | 6363 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L2H2 / MH2** | 5413 | 2524 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L1H1 / CH1** | 4963 | 2254 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L3H2 / LH2** | 5998 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L2H1 / MH1** | 5413 | 2254 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L1H2 / CH2** | 4963 | 2524 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Fiat | Ducato | 2006 | . | **L4H2 / XLH2** | 6363 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Ford | Custom | 2010 | 2023 | **L2H1** | 5340 | 1979 | 3300 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Ford | Custom | 2010 | 2023 | **L1H1** | 4973 | 2000 | 2933 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Ford | Custom | 2010 | 2023 | **L2H1** | 5340 | 1979 | 3300 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Ford | Custom | 2010 | 2023 | **L1H1** | 4973 | 2000 | 2933 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Ford | Custom | 2024 | . | **L2H1** | 5450 | 1963 | 3500 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Ford | Custom | 2024 | . | **L1H1** | 5050 | 1963 | 3100 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L2H2** | 5531 | 2490 | 3300 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L3H2** | 5981 | 2541 | 3750 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L2H3** | 5531 | 2781 | 3300 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L3H3** | 5981 | 2780 | 3750 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L4H3** | 6704 | 2790 | 3750 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L2H2** | 5531 | 2490 | 3300 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L3H2** | 5981 | 2541 | 3750 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L2H3** | 5531 | 2781 | 3300 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L3H3** | 5981 | 2780 | 3750 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Ford | Transit 2T | 2014 | . | **L4H3** | 6704 | 2790 | 3750 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Hyundai | H350 | 2015 |  | **L2H2** | 5515 | . | 3435 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Hyundai | H350 | 2015 |  | **L3H2** | 6195 | . | 3670 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Iveco | Daily | 2014 | . | **L2H1 / 3520 H1 / 9 m3** | 5600 | 2000 | 3520 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Iveco | Daily | 2014 | . | **L2H1 / 3520 H1 / 9 m3** | 5600 | 2000 | 3520 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Iveco | Daily | 2014 | . | **L2H2 / 3520 H2 / 10,8 m3** | 5600 | 2580 | 3520 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Iveco | Daily | 2014 | . | **L2H2 / 3520 H2 / 10,8 m3** | 5600 | 2580 | 3520 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Iveco | Daily | 2014 | . | **L3H2 / 3520L H2 / 12 m3** | 6000 | 2580 | 3520 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Iveco | Daily | 2014 | . | **L3H2 / 3520L H2 / 12 m3** | 6000 | 2580 | 3520 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Iveco | Daily | 2014 | . | **L4H2 / 4100 H2 / 16 m3** | 7170 | 2580 | 4100 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| MAN | TGE | 2017 | . | **L3H2 / S.Normal** | 5986 | 2355 | 3640 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| MAN | TGE | 2017 | . | **L3H3 / S.High** | 5986 | 2590 | 3640 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| MAN | TGE | 2017 | . | **L4H3 / L.High** | 6836 | 2590 | 4490 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| MAN | TGE | 2017 | . | **L5H3 / XL.High** | 7391 | 2590 | 4490 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| MAN | TGE | 2017 | . | **L3H2 / S.Normal** | 5986 | 2355 | 3640 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| MAN | TGE | 2017 | . | **L3H3 / S.High** | 5986 | 2590 | 3640 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| MAN | TGE | 2017 | . | **L4H3 / L.High** | 6836 | 2590 | 4490 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| MAN | TGE | 2017 | . | **L5H3 / XL.High** | 7391 | 2590 | 4490 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Mercedes | Vito | 2015 | . | **L1** | 4895 | 1910 | 3200 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Mercedes | Vito | 2015 | . | **L2** | 5140 | 1910 | 3200 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Mercedes | Vito | 2015 | . | **L3** | 5370 | 1910 | 3430 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Mercedes | Vito | 2015 | . | **L1** | 4895 | 1910 | 3200 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Mercedes | Vito | 2015 | . | **L2** | 5140 | 1910 | 3200 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L2H2** | 5905 | 2705 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L1H1** | 5240 | 2415 | 3250 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L3H2** | 6940 | 2705 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L2H1** | 5905 | 2415 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L1H2** | 5240 | 2705 | 3250 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L2H2** | 5905 | 2705 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L1H1** | 5240 | 2415 | 3250 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L3H2** | 6940 | 2705 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L2H1** | 5905 | 2415 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L1H2** | 5240 | 2705 | 3250 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 | **L4H2** | 7340 | 2705 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L1H1 / 33N** | 5267 | 2356 | 3259 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L1H2 / 33S** | 5267 | 2642 | 3259 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L2H1 / 37N** | 5932 | 2331 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L2H1 / 39N** | 5932 | 2351 | 3924 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L2H2 / 37S** | 5932 | 2835 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L2H2 / 39S** | 5932 | 2638 | 3924 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L3H2 / 43S** | 6967 | 2616 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L4H2 / 43LS** | 7367 | 2613 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L1H1 / 33N** | 5267 | 2356 | 3259 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L1H2 / 33S** | 5267 | 2642 | 3259 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L2H1 / 37N** | 5932 | 2331 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L2H1 / 39N** | 5932 | 2351 | 3924 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L2H2 / 37S** | 5932 | 2835 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L2H2 / 39S** | 5932 | 2638 | 3924 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L3H2 / 43S** | 6967 | 2616 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Mercedes | Sprinter | 2018 | . | **L4H2 / 43LS** | 7367 | 2613 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Nissan | NV300 | 2014 | 2021 | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Nissan | NV300 | 2014 | 2021 | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Nissan | NV300 | 2014 | 2021 | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Nissan | NV300 | 2014 | 2021 | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Nissan | Primastar | 2022 | . | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Nissan | Primastar | 2022 | . | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Nissan | Primastar | 2022 | . | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Nissan | Primastar | 2022 | . | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Nissan | NV400 | 2010 | 2021 | **L2H2** | 5548 | 2499 | 3682 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Nissan | NV400 | 2010 | 2021 | **L1H1** | 5048 | 2307 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Nissan | NV400 | 2010 | 2021 | **L3H2** | 6198 | 2488 | 4332 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Nissan | NV400 | 2010 | 2021 | **L1H2** | 5048 | 2500 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Nissan | NV400 | 2010 | 2021 | **L2H2** | 5548 | 2499 | 3682 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Nissan | NV400 | 2010 | 2021 | **L1H1** | 5048 | 2307 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Nissan | NV400 | 2010 | 2021 | **L3H2** | 6198 | 2488 | 4332 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Nissan | NV400 | 2010 | 2021 | **L1H2** | 5048 | 2500 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Nissan | Interstar | 2022 | . | **L2H2** | 5548 | 2499 | 3682 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Nissan | Interstar | 2022 | . | **L1H1** | 5048 | 2307 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Nissan | Interstar | 2022 | . | **L3H2** | 6198 | 2488 | 4332 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Nissan | Interstar | 2022 | . | **L1H2** | 5048 | 2500 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Nissan | Interstar | 2022 | . | **L2H2** | 5548 | 2499 | 3682 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Nissan | Interstar | 2022 | . | **L1H1** | 5048 | 2307 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Nissan | Interstar | 2022 | . | **L3H2** | 6198 | 2488 | 4332 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Nissan | Interstar | 2022 | . | **L1H2** | 5048 | 2500 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Opel | Vivaro | 2014 | 2018 | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Opel | Vivaro | 2014 | 2018 | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Opel | Vivaro | 2014 | 2018 | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Opel | Vivaro | 2014 | 2018 | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Opel | Vivaro C | 2019 | . | **L2H1** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Opel | Vivaro C | 2019 | . | **L2H1** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Opel | Vivaro C | 2019 | . | **L3H1** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Opel | Vivaro C | 2019 | . | **L3H1** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Opel | Movano | 2010 | 2020 | **L2H2** | 5548 | 2499 | 3682 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2010 | 2020 | **L1H1** | 5048 | 2307 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Opel | Movano | 2010 | 2020 | **L3H2** | 6198 | 2488 | 4332 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2010 | 2020 | **L1H2** | 5048 | 2500 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2010 | 2020 | **L2H2** | 5548 | 2499 | 3682 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2010 | 2020 | **L1H1** | 5048 | 2307 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Opel | Movano | 2010 | 2020 | **L3H2** | 6198 | 2488 | 4332 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2010 | 2020 | **L1H2** | 5048 | 2500 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L2H2** | 5413 | 2524 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L1H1** | 4963 | 2254 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L3H2** | 5998 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L2H1** | 5413 | 2254 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L1H2** | 4963 | 2524 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L4H2** | 6363 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L2H2** | 5413 | 2524 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L1H1** | 4963 | 2254 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L3H2** | 5998 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L2H1** | 5413 | 2254 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L1H2** | 4963 | 2524 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Opel | Movano | 2021 | . | **L4H2** | 6363 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Peugeot | Expert | 2016 | . | **L2** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Peugeot | Expert | 2016 | . | **L2** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Peugeot | Expert | 2016 | . | **L3** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Peugeot | Expert | 2016 | . | **L3** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L2H2** | 5413 | 2524 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L1H1** | 4963 | 2254 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L3H2** | 5998 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L2H1** | 5413 | 2254 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L1H2** | 4963 | 2524 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L4H2** | 6363 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L2H2** | 5413 | 2524 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L1H1** | 4963 | 2254 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L3H2** | 5998 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L2H1** | 5413 | 2254 | 3450 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L1H2** | 4963 | 2524 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Peugeot | Boxer | 2006 | . | **L4H2** | 6363 | 2524 | 4035 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Renault | Trafic | 2014 | . | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Renault | Trafic | 2014 | . | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Renault | Trafic | 2014 | . | **L1H1** | 4999 | 1971 | 3098 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Renault | Trafic | 2014 | . | **L2H1** | 5399 | 1967 | 3498 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Renault | Master | 2010 | . | **L2H2** | 5548 | 2499 | 3682 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Renault | Master | 2010 | . | **L1H1** | 5048 | 2307 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Renault | Master | 2010 | . | **L3H2** | 6198 | 2488 | 4332 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Renault | Master | 2010 | . | **L1H2** | 5048 | 2500 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2700x466 |
| Renault | Master | 2010 | . | **L2H2** | 5548 | 2499 | 3682 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Renault | Master | 2010 | . | **L1H1** | 5048 | 2307 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Renault | Master | 2010 | . | **L3H2** | 6198 | 2488 | 4332 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Renault | Master | 2010 | . | **L1H2** | 5048 | 2500 | 3182 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2700x466 |
| Toyota | Pro-Ace | 2016 | . | **L2 / Medium** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Toyota | Pro-Ace | 2016 | . | **L2 / Medium** | 4950 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Toyota | Pro-Ace | 2016 | . | **L3 / Long** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Toyota | Pro-Ace | 2016 | . | **L3 / Long** | 5300 | 1900 | 3275 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Volkswagen | Transporter T6 | 2015 | . | **L2H1** | 5304 | 1990 | 3400 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Volkswagen | Transporter T6 | 2015 | . | **L1H1** | 4904 | 1990 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2100x466 |
| Volkswagen | Transporter T6 | 2015 | . | **L2H1** | 5304 | 1990 | 3400 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Volkswagen | Transporter T6 | 2015 | . | **L1H1** | 4904 | 1990 | 3000 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2100x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2016 | **L2H2 / 37S** | 5905 | 2705 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2016 | **L1H1 / 32N** | 5240 | 2415 | 3250 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2016 | **L3H2 / 43S** | 6940 | 2705 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2016 | **L2H1 / 37N** | 5905 | 2415 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2016 | **L2H2 / 37S** | 5905 | 2705 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2016 | **L1H1 / 32N** | 5240 | 2415 | 3250 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2016 | **L3H2 / 43S** | 6940 | 2705 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2016 | **L2H1 / 37N** | 5905 | 2415 | 3665 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2016 | **L4H2 / 43SXL** | 7340 | 2705 | 4325 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2017 | . | **L3H2** | 5986 | 2355 | 3640 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2600x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2017 | . | **L3H3** | 5986 | 2590 | 3640 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2017 | . | **L4H3** | 6836 | 2590 | 4490 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2017 | . | **L5H3** | 7391 | 2590 | 4490 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2017 | . | **L3H2** | 5986 | 2355 | 3640 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2600x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2017 | . | **L3H3** | 5986 | 2590 | 3640 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2017 | . | **L4H3** | 6836 | 2590 | 4490 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |
| Volkswagen | Crafter | 2017 | . | **L5H3** | 7391 | 2590 | 4490 | Flügeltüren | Ausziehleiter für Dachträger aus feuerverzinktem Stahl | 2750x466 |